| 檢查項目 | 檢查基準 | 檢查結果 | 異常說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境安全衛生及 節能 | 1.地面、角落維持乾淨無積垢。 |  |  |
| 2.地磚、踢腳板完整。 |  |  |
| 3.無妨礙通行之堆積物。 |  |  |
| 4.天花板及牆面無蜘蛛絲、污漬、破損、掉漆、壁癌。 |  |  |
| 5.燈具及公共區分機功能正常。 |  |  |
| 6.無積水容器。 |  |  |
| 7.監視器外觀是否正常，無遭受破壞。 |  |  |
| 8.走道（通道）掛圖、標示牌等無掉落或損壞。 |  |  |
| 9.隨手關閉不需使用之照明。 |  |  |
| 10.其他： |  |  |
| 室內消防栓 | 1.消防栓箱箱體外觀是否正常無鏽蝕。 |  |  |
| 2.箱內備妥消防水帶及瞄子，不得堆放雜物或垃圾。 |  |  |
| 3.火警標示燈功能正常（大紅燈保持燈亮）。 |  |  |
| 4.其他： |  |  |
| 滅火器 | 1.滅火器以红底白字標示。 |  |  |
| 2.乾粉滅火器壓力在合格範圍內。 |  |  |
| 3.乾粉滅火器藥劑使用期限合格。 |  |  |
| 4.滅火器掛勾無脫落。 |  |  |
| 5.滅火器插梢無損壞或脫落現象。 |  |  |
| 6.滅火器噴嘴皮管無龜裂現象。 |  |  |
| 7.其他： |  |  |
| 標示及緊急照明 設備 | 1.避難方向指示燈功能正常（白底綠字）且無損壞。 |  |  |
| 2.出口標示燈功能正常（綠底白字）且無損壞。 |  |  |
| 3.走道、樓梯緊急照明燈無損壞或遺失。 |  |  |
| 4.緊急照明燈測試功能正常並每月放電半小時。 |  |  |
| 5.其他： |  |  |
| 樓梯間 | 1.燈具功能正常。 |  |  |
| 2.天花板、牆面無蜘蛛絲、污漬、破損、掉漆、壁癌。 |  |  |
| 3.樓梯地磚、扶手無破損故障。 |  |  |
| 4.大門出口指示燈功能正常。 |  |  |
| 5.安全門扇無鏽蝕、把手配件完整可正常外開。 |  |  |
| 6.樓梯不得堆積雜物。 |  |  |
| 7.其他： |  |  |
| 茶水間或飲水機 | 1.自動點滅器或燈光具功能正常。 |  |  |
| 2.洗手台及水龍頭維持清潔。 |  |  |
| 3.機體外觀擦拭清潔、無鏽斑積垢。 |  |  |
| 4.機台底座、四周地面不得積水。 |  |  |
| 5.其他： |  |  |
| 公廁 | 1.地面維持乾淨，牆、柱角落不積垢。 |  |  |
| 2.燈具功能正常與清潔。 |  |  |
| 3.天花板、牆面無蜘蛛絲、污漬、破損、掉漆。 |  |  |
| 4.垃圾桶保持清潔無溢滿。 |  |  |
| 5.其他： |  |  |

備註：

1、請依週期(月)實施責任區自主檢查，檢查結果欄，如正常打“🗸”、異常打“X”、無此項目填“－”。

2、異常項目，請填寫異常說明，上網或電話請修並紀錄。

3、檢查表呈核：檢查人員須於每月10日前完成檢查，透過 NOTES 系統以「長庚科技大學簽」呈報單位主管核簽後分送環安室，相關資料由單位自行保存三年。